OnPremise SRT-Server

Software-SRT-Server (900€)

Merkmale des OnPremise SRT-Servers:

Geeignet für terrestrische, satellitengestützte Feeds und Verbindungen zwischen Studios oder Kopfstellen (es handelt sich weder um einen WebTV- noch um einen VoD-Server)

Viele Eingänge zu vielen Ausgängen. Anzahl der Streams nicht begrenzt

Radio- und TV-Streams (Eingänge und Ausgänge)

Beliebiger Codec (MPEG-2, H.264, H.265/HEVC, H.266/VVC, AAC)

Beliebige Auflösung (SDTV, HDTV, 4K und 8K) bei beliebiger Bildrate

Beliebiger Transport SPTS und MPTS

SRT-Modi: Caller, Listenerund Rendezvous mit AES-Verschlüsselung

UDP (Unicast, Multicast) Ein- und Ausgänge

Exakte Replikation (behält die ursprünglichen PIDs, Datenströme, EPGs, EIT- und SDT-Tabellen, Untertitel und SCTE-Signalisierung bei)

Bereit für mehrere physische LAN-Schnittstellen

IPv4 und IPv6 Dual-Stack

DNS und M-DNS enthalten. Einfache Fernsteuerung

Interner Multiplikator ohne Latenz (1 bis viele)

Sie können jedes Element löschen, bearbeiten und sperren und auch jeden Ausgang sofort einem anderen Eingang zuweisen

Sicherung und Wiederherstellung aller Komponenten und Einstellungen in/aus einer JSON-Datei

API REST verfügbar und dokumentiert auf Swagger 2.0 (bauen und laden Sie Ihr eigenes Frontend hoch, oder bauen Sie eine externe App, um das gesamte System zu steuern)